チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査項目 | チェックポイント | チェック欄 |
| 1. 流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞はないか。 |  |
| 2. 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3. 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
| 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| 4. 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切  な升が設置されているか。 |  |
| 5. 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| 6. かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| 7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されて  いないか。 |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
| コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| 8. 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| 9. 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10. 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に  変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 検査項目 | チェックポイント | チェック欄 |
| 12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13. ポンプ設置（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |
| ポンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |
| ポンプが2台以上設置されているか。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取り外しが可能か。 |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨  げるおそれはないか。 |  |
| 14. ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| 固定は十分に行われているか。 |  |
| アースはなされているか。 |  |
| 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  　　　 年　　　月　　　日  　　　　　　　　　　　　　　　　　担当浄化槽設備士氏名　　 　　　　　　　 印  　　　　　　　 （浄化槽設備士免状の交付番号 　　　　　　　　　　　　） | | |